Utekjøkken Kombi Vinkel

Viktig informasjon

Alle mål i denne monteringsanvisningen er kun retningsgivende, da produktene vil kunne avvike noen mm i størrelse, fra produksjon til produksjon. Viktig at alle flater som skal limes vaskes godt med børste og vann, slik at limet sitter godt. Limet tåler å limes på våte underlag. Alle medfølgende deler til dette utekjøkken, er varer som skal stå oppå eksisterende platting, dekke. Ved montasje direkte i mark er det også viktig at det tas høyde for hvor høyt evnt. Tilfallende platting, heller etc vil bygge, slik at utekjøkkenet heves deretter. Det må det graves ut et hull som er ca 1x3 + 0,8x1,7 meter i en L form, i ca 20 cm dybde. Denne fylles med godt komprimert pukk. Bruk gjerne duk under pukk. Svært viktig at pukk laget er helt i vater alle veier.

Legg gangbanehellene som vist på tegning, og sjekk vater alle veier. VÆR NØYE!

Rad 1 .Stable stein som illustrert, og etter de mål som er oppgitt på tegning nr1. Begynn med å sette den firkantede søylen ytterst til Høyre, denne skal stå like langt inn fra kant på alle tre sider (ca 3 cm) Sett deretter opp den rektangulære søylen bakerst til høyre. Denne settes med samme mål fra kant . Deretter settes bakvegg. Denne begynner 3 cm IFRA den rektangulære søylen, og her er det viktig at denne monteres rett, bruk rettholt. Lim gjerne 1. rad til hellene under med to strenger lim trukket ca 2 cm inn fra kant, slik at lim ikke blir synlig. Sett opp bein E inntil rektangulær søyle, deretter settes bein D med 34cm avstand fra bein E. Bein C monteres utvendig målt 120cm ifra rektangulær søyle. Bein B monteres inntil bein C. og bein A monteres med 50 cm mellomrom til bein B. Bruk gjerne 50x50x5 helle som mal her. Når alt er på plass, bør bein A limes til helle under. Viktig å bruke de gule låseknottene mellom hvert skift. På endestein (de som har en rette side) monteres knotten på langs av sporet. På de steiner som er skrå i begge sider monteres knotten som følger. Bakvegg: monter knotten ut mot den korteste siden av steinen, to knotter pr stein. Søyler: monter knotten ut mot den lange siden av steinen, to knotter pr stein. Det er viktig å montere medfølgende låsevinkel i alle hjørner på søylene, for å holde hjørner sammen. Hvis ønskelig kan alle steiner limes til underlag, og da særlig ytterste søyle. Søyler og bein ( A,B,C og E) monteres steinene rett oppå hverandre. Bakvegg monteres steinene kort mot lang side (se tegning). Begynn alltid å stable opp bakveggen fra venstre side, slik at denne blir helt i lodd. Legg på plass 4 stk hullmetall på bein A og B som vist på tegning. Påse at de ikke er synlige fra utsiden.

Stable opp som vist på tegning (opptil 4. skift) legg i hyllen mellom bein A og B, og legg på Benkeplate ( 2 stk 60x60cm) på bein C,D,E. Lim den høyre benkeplaten fast til bakvegg, og ned til bein. Viktig at øverste rad på bein B og C byttes ut til to stk kort ende, slik at det blir åpning bak disse mot bakvegg (åpning til gass slange)( se tegning)

Så settes bakveggen ferdig , lim mellom hvert skift fra 4. skift og opp. To striper lim ca 2 cm inn fra kant, slik at lim ikke blir synlig. Monter benkeplate 60x90 til Venstre. Denne limes til bakvegg, og til bein. Deretter monteres benkeplater på sidebenk. Denne skal inntil enden på bakvegg, og ca 10 cm utheng på hver kortside. Toppheller på bakvegg består av 3 lang og 2 korte, vi anbefaler å montere som vist på tegning. Disse må limes.

Da dette er et utekjøkken bestående av betong, anbefaler vi å impregnere dette med Arita Finere Stein&Betong, for å beskytte mot fett, olje og annet søl. Beskytter også mot vann og smuss.